	PRESSEMITTEILUNG München, August 2001

Ein ultrastarker Partner: Der PLC-XF40 von SANYO

München 17.07.2001- Mit Abmessungen von 581 x 252 x 783 mm und einem Gewicht von 37,5 kg gehört der PLC-XF40 von SANYO, einem der größten und erfolgreichsten Hersteller von LCD-Projektoren weltweit, bereits zur Gruppe der hochprofessionellen, zur Festinstallation bestimmten High-End-Geräte.
7700 ANSI Lumen und ein Kontrastverhältnis von 700:1 sorgen für starke Präsentationen. Der PLC-XF40 eignet sich hervorragend für die Festinstallation in sehr großen Vortragssälen und Kinos. Auch bei Open-Air-Übertragungen von Sportereignissen und großen Events bei vollem Tageslicht sowie für großflächige Werbeprojektionen in Flughäfen oder Bahnhöfen eignet sich dieser Projektor nicht zuletzt aufgrund der extremen Bildhelligkeit besonders gut. Die Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten (XGA) lässt sich mittels DRIT (Digital Realized Interpolation Technologie) sogar auf eine SXGA bzw. UXGA Auflösung steigern.
Ein neuartiges 4-Lampen-System mit 4 200 W Lampen sorgt für extreme Sicherheit: fällt eine der 4 Lampen aus, schaltet der Projektor sofort automatisch auf den 2 Lampen Betrieb um.
Die Palette der Wechselobjektive ist die gleiche geblieben wie bei den Vorgängermodellen, sie können also problemlos auch beim PLC-XF40 eingesetzt werden. Zusätzlich steht ein Extremweitwinkel-Objektiv (0,8:1)zur Verfügung.
Durch die Lens-Shift-Funktion ist es möglich, die Position des Standardobjektivs bis zu 100 % vertikal in seiner Position zu verändern.
Für den Einsatz in professioneller Umgebung stehen diverse High-End-Anschlüsse zur Verfügung. Der Komponenten-Eingang für hochqualitative Videoübertragung – durch getrennte Übertragung von Rot, Grün und Blau werden sehr scharfe Bilder in extrem hoher Farbqualität erzielt. Der DVI-Eingang – hierdurch wird eine Verbindung der digitalen Bildquelle direkt mit dem Projektor ermöglicht. Qualitätsverluste bei der Übertragung gehören somit der Vergangenheit an. Das New Progressive Scan System sorgt außerdem für ein hervorragendes Videobild.
Ferner ist beim PLC-XF40 selbstverständlich DVD- und HDTV-Kompatibilität ist gegeben.
Durch die digitale Keystone-Korrektur können per Knopfdruck Verzerrungen bis zu +/-30° ausgeglichen werden.
Zahlreiche Zusatzfunktionen wie Freeze, Digital Zoom und No Show runden das vielfältige Profil dieses Projektors ab.
Eine extreme Laufruhe wird außerdem durch den Fan Speed Controller garantiert: dieser reguliert das Lüftergeräusch des Projektors je nach Raumtemperatur. Die maximale Lautstärke des Lüfters liegt bei 45 dB.
Der PLC-XF40 wird ab November 2001 im Fachhandel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei DEM 62.900- zuzüglich Mehrwertsteuer.
  
Wichtigste Spezifikationen in Kürze:
Helligkeit:
  
7700 ANSI Lumen
Auflösung:
XGA (1024 x 768 Pixel)
Kontrastverhältnis:
700:1
Ausleuchtung:
85 %
Lampen:
4-Lampen-System (4 x 200 W)
Abmessungen (B x H x T):
581 x 252 x 783 mm
Gewicht: 
37,5 kg
Digitale Keystone-Korrektur bis zu +/-30°
Lens Shift Funktion
HDTV-/DVD-Kompabilität
Komponenteneingang und New Progressive Scan System
DVI-Eingang
Wechselobjektive
Fernbedienung mit Laserpointer
 


