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Pressemitteilung

Netzwerktauglicher Multimediaprofi: Der neue portable Projektor PLC-XP55 von SANYO
München, Oktober 2003

Der SANYO-Projektor PLC-XP55 / PLC-XP55L (PLC-XP55L: Lieferung ohne Standard-Objektiv) stellt eindrucksvoll unter Beweis: Mobilität und professionelles Präsentieren lassen sich mit Leichtigkeit verbinden. Die beiden portablen Projektoren (8,4 kg)  bringen hervorragende Lichtleistung und innovative Technologie perfekt in Einklang. Sie sind die idealen Partner für Präsentationen auf Messen, in Hörsälen und großen Konferenzräumen. 

Neben der erstaunlichen Helligkeit von 4500 ANSI Lumen (bei einem Lüftergeräusch von nur 35 dB im ECO Mode), sowie der detailgetreuen Bildwiedergabe begeistern beide Modelle vor allem durch die vielen Funktionen, die eine perfekte Präsentation garantieren: So verfügen sie beispielsweise über eine vertikale Lens-Shift-Funktion mit einem Wert von 10:1 bis 1:1, womit größtmögliche Flexibilität gewährleistet wird. 

Der PLC-XP55 wird mit einem hochwertigen Standardobjektiv ausgeliefert, der PLC-XP55L ohne Standardoptik. Für beide Modelle sind vier optionale Wechselobjektive erhältlich – vom Extrem-Weitwinkelobjektiv bis hin zum Extrem-Tele-Zoom für große Projektionsdistanzen. Alle Wechselobjektive haben einen Bajonett-Verschluss. Damit gehören umständliche Steckverbindungen und mühseliges Schrauben der Vergangen-heit an - die Objektive lassen sich mit einem Handgriff wechseln. 

Für eine exzellente Bildqualität sorgt die echte XGA-Auflösung – mittels DRIT (SANYO-eigenes Interpolationsverfahren) ist sogar eine S-XGA Auflösung möglich. Das her-vorragende Kontrastverhältnis von 1100:1 garantiert ein optimales Videobild. 

Trapezverzerrungen können mittels der digitalen Keystone-Korrektur bis zu vertikal       +/- 40° und +/- 10° horizontal ausgeglichen werden.

Der Komponenteneingang sowie das New Progressive Scan System ermöglichen best-mögliche Übertragungsqualität. 

Mit dem DVI-Eingang (Digital Visual Interface) ist der PLC-XP55/L bestens für die digitalen Datenübertragung gerüstet. Die DVD - und HDTV-Kompabilität runden sein vielfältiges Profil zusätzlich ab.  

Optional erhältlich: Der PJ Net Organizer - ein speziell von SANYO entwickeltes System, dass auf dem europäischen Markt in seiner Funktionsvielfalt nahezu einzigartig ist. Es ermöglicht eine äußerst effiziente Fernwartung beliebig vieler Projektoren und ist somit ein gutes Mittel um Zeit, Personal und letztlich Kosten zu minimieren. Mit dem PJ Net Organizer lassen sich die Projektoren in ein bestehendes Netzwerk (LAN/WAN) integrieren. Der PJ Net Organizer wird an den Projektor sowie an das Netzwerk angeschlossen. Der Übertragungsstandard basiert auf dem Internetprotokoll (TCP/IP). 

[image: image2.jpg]



Eine besondere Zusatzsoftware muss nicht eingespielt werden. Einzige Voraussetzung ist, dass die Projektoren an einem WAN/LAN-Netzwerk angeschlossen sind.

Der PJ Net Organizer bietet folgende Funktionen:

· Remote Control 
Die Remote Control ermöglicht die Steuerung und Wartung von  Projektoren hinsichtlich der Abfrage des aktuellen Status, z.B. Temperatur.

· Multi Control
Die Multi Control erlaubt die Steuerung von mehreren Projektoren gleichzeitig.

· Automatische Benachrichtigung
Die automatische Benachrichtigung unterrichtet die Administratoren per E-Mail, falls ein Fehler auftreten sollte.

· Timer Funktion
Die Timer Funktion schaltet die Projektoren automatisch ein und aus.

· Bildübertragung
Dank der Bildübertragung können Präsentationen und Bilder direkt an andere Projektoren im Netzwerk übermittelt werden. 
Die unverbindliche Preisempfehlung für den PLC-XP55 liegt bei 9.200 Euro, für den PLC-XP55L ohne Standardoptik beträgt sie 8.600 Euro. 
Preis PJ Net Organizer: 700 Euro.

Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertssteuer. 



Die wichtigsten Features des PLC-XP55/55L auf einen Blick:

Bildhelligkeit:
4.500 ANSI Lumen

Pixelanzahl:
2.359.296 (XGA 1.024 x 768)

Computer-Kompatibilität:
S-XGA/XGA/S-VGA/VGA/MAC

Kontrastverhältnis:
1100:1

Objektiv:
F 1,7 ~ 2,0, f = 48,2 ~ 62,6 mm

Projektionsverhältnis:
1,7-2,3:1

Entfernung:
1,4 ~ 14,7 m

(Die Daten für Objektiv, Projektionsverhältnis und Entfernung gelten für das Standardobjektiv des PLC-XP55)


Eingang 1:
1 x D-Sub15


1 x DVI-D

Audio:
1 x Stereo Mini Jack


Eingang 2:
5 x BNC (RGB / Video/Y, Cb/Pb, Cr/Pr)

Audio:
1 x Stereo Mini Jack


Eingang 3:
S-Video


1 x Cinch x 3 (Video/Y, Cb/Pb, Cr/Pr)

Audio:
1 x Cinch x 2 (Stereo)

Steuereingänge:
1 x USB (Typ B)


1 x Mini DIN8pin


RS-232C, Kabelfernbedienung

Ton:
2 W Stereo

Lüftergeräusch:
35 dBA (ECO Mode)

Abmessungen (B x H x T):
31,90 x 16,80 x 42,95 cm

Gewicht:
8,4 kg

Preise:

PLC-XP55:
9.200.- Euro (zzgl. MwSt.)

PLC-XP55L:
8.600.- Euro (zzgl. MwSt.)
PJ Net Organizer:
700.- Euro (zzgl. MwSt.)
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